攀枝花市统计局设备路由器需求

1.包转发能力≥340Mpps；提供官网URL链接及截图证明

2.WAN：1*10GE SFP+，2*GE电；LAN：8*GE电，4个千兆光电复用口，1*10GE SFP+；端口支持LAN/WAN切换；提供官网URL链接及截图证明

3.扩展槽位≥4个；内存≥4GB电源数量≥2个；提供官网URL链接及截图证明

4.支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，ISIS for IPv6，BGP4+；提供官网URL链接及截图证明

5.支持ND，Path MTU (PMTU)，IPv6 FIB，IPv6 ACL，ICMPv6，DNSv6，DHCPv6，PPPoE client IPV6， IPv4 over IPv6，IPv6 over IPv4；提供官网URL链接及截图证明

6.支持GRE，Ethernet over GRE, IPsec v4/v6，L2TP client，IPv4/IPv6 双栈；提供官网URL链接及截图证明

7.支持优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，MQC（流分类，流行为，流策略）， 端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），应用识别，智能策略路由（SPR），SaaS 选路，智能流 量监管（Intelligent Traffic Policing）；提供官网URL链接及截图证明

8.支持Wi-Fi 6/7 的 FIT-AP 管理AP管理数量不小于128个

9.CAPWAP 协议 WLAN 用户管理 WLAN 射频管理 WLAN QoS WLAN 安全 WLAN 用户漫游 支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游 支持 802.11r 协议的快速漫游（≤50ms）；提供官网URL链接及截图证明

10.支持防火墙、国密算法SM3/SM4，应用识别6000+、IPS入侵防御签名规模1200+、URL 过滤、Antivirus(AV反病毒)，支持特征库和病毒库升级等安全防护功能提供官网URL链接及截图证明

11.CPU/交换芯片要求国产自研芯片，提供权威第三方测试报告证明

12.配置4个路由器同品牌千兆单模光模块，冗余电源，配置五年原厂维保服（官网可查）。
